Lastenboek		Wieland Electric – ATEM NV


Inhoudsopgave
 
1	gesis® CON - Building installation systems	3
1.1	3-polig - GST18i3	3
1.1.1	Connectoren	3
1.1.1.1	Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting	9
1.1.1.2	Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting	15
1.1.1.3	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit	21
1.1.1.4	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart	21
1.1.1.5	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs	22
1.1.1.6	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood	22
1.1.1.7	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood	23
1.1.1.8	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin	24
1.1.1.9	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen	24
1.1.1.10	Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  turkoois blauw	25
1.1.2	Inbouw	27
1.1.2.1	Vrouwelijke inbouw schroefkonnektor	27
1.1.2.2 Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting	28
1.1.2.2	Mannelijk inbouw schroefkonnektor	35
1.1.2.3	Mannelijke veerstekker met trekontlasting	37
1.1.3	Verlichting TT stekker	43
1.1.4	T-stekkers en verdeelblokken	44
1.1.4.1. Schakelverdeelblokken	52
1.1.5	Kabels	57
1.1.5.1	Geassembleerde kabels, 0.75 mm², PVC	57
1.1.5.2	Geassembleerde kabels, 0.75 mm², Halogeenvrij	58
1.1.5.3	Geassembleerde kabels, 1 mm², PVC	58
1.1.5.4	Geassembleerde kabels, 1 mm², Halogeenvrij	59
1.1.5.5	Geassembleerde kabels,1.5 mm², PVC, brandclasse Eca	60
1.1.5.6	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij, Brandklasse Eca,	68
1.1.5.7	Geassembleerde kabels,2.5 mm², PVC, brandclasse Eca	77
1.1.5.8	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij, brandclasse Eca	84
1.1.6	Geassembleerde kabels met Schuko stekker	89
1.1.6.1	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,	92
1.1.6.2	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,	100
1.1.6.3	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse B2ca,	109
1.1.6.4	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse B2ca,	117
1.1.7	Verdeeldozen	126
1.1.8	Toebehoren.	136
1.2	4-polig - GST18i4	145
1.2.1	Connectoren	145
1.2.1.1	Vrouwelijke connector met schroefaansluiting	145
1.2.1.2	Vrouwelijke connector  met veerverbinding	149
1.2.1.1	Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting	153
1.2.1.2. Mannelijk connector  met veerverbinding	157
1.2.2	Inbouw	161
1.2.2.1	Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting	161
1.2.2.2	Mannelijke veerstekker met trekontlasting	165
1.2.3	T-stekkers en verdeelblokken	169
1.2.3.1. H-verdeelblokken 4-polig	171
1.2.1	Kabels	174
1.2.1.1	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca,	174
1.2.1.2	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca,	181
1.2.1.3	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC Eca,	189
1.2.1.4	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca,	196
1.2.1.5	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,	202
1.2.1.6	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,	210
1.2.2	Verdeeldozen	217
1.2.3	Toebehoren.	217
1.2.4	5-polig - GST18i5	223
1.2.4.1	Vrouwelijke connector met schroefaansluiting	223
1.2.4.2	mannelijk met schroefaansluiting	230
1.2.5	Inbouw	237
1.2.5.1	Vrouwelijke inbouwstekker  met veeraansluiting	237
1.2.5.2	mannelijk inbouwstekker  met veeraansluiting	243
1.2.6	Verlichting aansluitstekker	249
1.2.7	T-stekkers en verdeelblokken	251
1.2.8	Kabels	264
1.2.8.1	Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca	264
1.2.8.2. Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca	269
1.2.8.3.	Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC, Eca	274
1.2.8.4. Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca	279
1.2.9.1.	Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  Cca a1s1d1	287
1.2.9.2.	Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  Cca a1s1d1	292
1.2.10.1.	Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  B2ca a1s1d1	297
1.2.10.2.	Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  B2ca a1s1d1	302
1.2.11.	Verdeeldozen	307
1.2.1	Toebehoren.	309
1.3.	6-polig - GST18i6	312
1.3.10.	Connectoren	312
1.3.10.1.	Vrouwelijke connector met schroefaansluiting	312
1.3.10.2.	mannelijk met screw connection	312
1.3.10.3.	Vrouwelijke inbouw veerkonnektor	313
1.2.10.4.	Mannelijke inbouw veerkonnektor	313
1.2.10.5.	6-polige T-stekker	314




1 [bookmark: _Toc387741537][bookmark: _Toc489966223][bookmark: _Toc502826431][bookmark: _Toc14685157]gesis® CON - Building installation systems

1.1 [bookmark: _Toc387741538][bookmark: _Toc489966224][bookmark: _Toc502826432][bookmark: _Toc14685158]3-polig - GST18i3
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1.1.1.1	Vrouwelijke schroefkonnektor met trekontlasting
Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

[bookmark: _GoBack]Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning : 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.931.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart
 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.
.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.931.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.


Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.931.3453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.931.3453.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rood uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 RT03
Artikelnummer.: 92.931.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 BR05
Artikelnummer.: 92.931.3853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.
.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 2/N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 GN01
Artikelnummer.: 92.931.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 Z R1 TB06
Artikelnummer.: 92.931.4053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.1.1.1 [bookmark: _Toc489966226][bookmark: _Toc502826434][bookmark: _Toc14685160]
Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting

Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.933.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.933.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.933.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2,  tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.933.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.









Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rode  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 RT03
Artikelnummer.: 92.933.0553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 BR05
Artikelnummer.: 92.933.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2/N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 GN01
Artikelnummer.: 92.933.0753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 Z R1 TR06
Artikelnummer.: 92.933.0653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



1.1.1.2 [bookmark: _Toc489966227][bookmark: _Toc502826435][bookmark: _Toc14685161]
Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting
Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.932.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.932.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.


Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.932.3453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.


Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.932.3453.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 RT03
Artikelnummer.: 92.932.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 BR05
Artikelnummer.: 92.932.3853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, PE, 2/N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 GN01
Artikelnummer.: 92.932.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A, Turkoois blauw
 
Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 6.5 - 10.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 Z R1 TB06
Artikelnummer.: 92.932.4053.0
1.1.1.3 
1.1.1.4 Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.
1.1.1.5 
1.1.1.6 
1.1.1.7 [bookmark: _Toc489966228][bookmark: _Toc502826436][bookmark: _Toc14685162]
Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.934.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





1.1.1.8 [bookmark: _Toc489966229][bookmark: _Toc502826437][bookmark: _Toc14685163]Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.934.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.1.1.9 [bookmark: _Toc489966230][bookmark: _Toc502826438][bookmark: _Toc14685164]Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.


Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.934.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





1.1.1.10 [bookmark: _Toc489966231][bookmark: _Toc502826439][bookmark: _Toc14685165]Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.934.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





1.1.1.11 [bookmark: _Toc489966232][bookmark: _Toc502826440][bookmark: _Toc14685166]Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 RT03
Artikelnummer.: 92.934.0553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





1.1.1.12 [bookmark: _Toc489966233][bookmark: _Toc502826441][bookmark: _Toc14685167]Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 BR03
Artikelnummer.: 92.934.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.1.1.13 [bookmark: _Toc489966234][bookmark: _Toc502826442][bookmark: _Toc14685168]Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, 2/N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 GR03
Artikelnummer.: 92.934.0753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.






1.1.1.14 [bookmark: _Toc489966235][bookmark: _Toc502826443][bookmark: _Toc14685169]Mannelijke gesis® stekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 7.8 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 Z R1 TB06
Artikelnummer.: 92.934.0653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.1.2 [bookmark: _Toc489966236][bookmark: _Toc502826444][bookmark: _Toc14685170]
Inbouw

1.1.2.1 [bookmark: _Toc14685171]Vrouwelijke inbouw schroefkonnektor 

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 RV WS
Artikelnummer.: 92.031.8758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S B1 RV SW
Artikelnummer.: 92.031.8758.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.










[bookmark: _Toc14685172]1.1.2.2 Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV WS
Artikelnummer.: 92.031.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 REV WS
Artikelnummer.: 92.031.7658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV SW
Artikelnummer.: 92.031.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 REV SW
Artikelnummer.: 92.031.7658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV GR01
Artikelnummer.: 92.031.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV TR01
Artikelnummer.: 92.031.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV RT03
Artikelnummer.: 92.031.8558.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV BR05
Artikelnummer.: 92.031.8458.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 7, groene uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV GN01
Artikelnummer.: 92.031.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.


Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F B2 RV TB06
Artikelnummer.: 92.031.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.1.2.2 [bookmark: _Toc489966237][bookmark: _Toc502826445][bookmark: _Toc14685173]
Mannelijk inbouw schroefkonnektor 
Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 RV WS
Artikelnummer.: 92.032.8758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met schroefverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 S S1 RV SW
Artikelnummer.: 92.032.8758.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.1.2.3 [bookmark: _Toc489966238][bookmark: _Toc502826446][bookmark: _Toc14685174]
Mannelijke veerstekker met trekontlasting

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV WS
Artikelnummer.: 92.032.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 REV WS
Artikelnummer.: 92.032.7658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV SW
Artikelnummer.: 92.032.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 1.5 - 2.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 REV SW
Artikelnummer.: 92.032.7658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, licht grijze uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV GR01
Artikelnummer.: 92.032.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV TR01
Artikelnummer.: 92.032.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  zalm rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, PE, N
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV RT03
Artikelnummer.: 92.032.8558.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  bruin

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, bruine uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV BR05
Artikelnummer.: 92.032.8458.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, groene uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV GN01
Artikelnummer.: 92.032.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 3 polig, 250 V,  20 A,  Turkoois blauw

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, Turkoois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 F S2 RV TB06
Artikelnummer.: 92.032.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.














1.1.3 [bookmark: _Toc489966239][bookmark: _Toc502826447][bookmark: _Toc14685175]Verlichting TT stekker

gesis® Verlichting-inbouwstekker TT, geintegreerde T-stekker, 3-polig, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  3-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V N 2P1 N V WS
Artikelnummer.: 92.030.2053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



1.1.4 [bookmark: _Toc489966240][bookmark: _Toc502826448][bookmark: _Toc14685176]
T-stekkers en verdeelblokken

 gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

[bookmark: _Hlk502824973]Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, wit uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T WS
Part No.: 92.030.3153.0


gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T V SW 
Part No.: 92.030.3153.1


gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling) , met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T GR01
Part No.: 92.030.3653.0

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T TR01
Part No.: 92.030.3653.5

 
gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, wit uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T K WS
Part No.: 92.030.3053.0


gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T K SW
Part No.: 92.030.3053.1



gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T K GR01
Part No.: 92.030.3553.0




gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), zonder montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 2P1 T K TR01
Part No.: 92.030.3553.5


gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker (platte uitvoering), 1 ingang (rechts), 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 2P1 T SV WS 
Artikelnummer.: 92.030.1253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker (platte uitvoering), 1 ingang (rechts), 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 2P1 T SV SW 
Artikelnummer.: 92.030.1253.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker (platte uitvoering), 1 ingang (links), 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 2P1 T IV SW 
Artikelnummer.: 92.030.1353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  h-stekker, 
1 ingang , 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, 
witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 2P1 h V WS 
Artikelnummer.: 92.030.6053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  h-stekker, 
1 ingang , 2 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, 
zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 2P1 h V SW 
Artikelnummer.: 92.030.6053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.






gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 3P1 WS
Part No.: 92.030.6953.0
gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand : Wieland Electric GmbH
Type : GST18i3 V 3P1 SW
Part No : 92.030.6953.1
gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
[bookmark: _Hlk491682807]Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 3P1 GR01
Part No.: 92.030.7053.0
gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 3P1 TR01
Part No.: 92.030.7053.5
gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zalm rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zalm rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 3P1 RT03
Part No.: 92.030.7553.0

gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, turquois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 3P1 TB06
Part No.: 92.030.7153.0


 
gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, groene uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 3P1 GN01
Part No.: 92.030.7253.0





gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 5 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i3 V 3P1 WS
Part No.: 92.030.0953.0


gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 5 uitgangen,  3-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand : Wieland Electric GmbH
Type : GST18i3 V 3P1 SW
Part No : 92.030.0953.1





[bookmark: _Toc502826449][bookmark: _Toc14685177]1.1.4.1. Schakelverdeelblokken


gesis® AAN/UIT schakelverdeelblok met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de AAN/UIT schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok, 
 3-polig, geintegreerde schakelaarfunctie via bruine ingangstekker, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.


Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1, Code 1, zwart
Doorvoer: 1, Code 1, zwart
Schakelaar functie: 1, code 4, bruin
Verlichting uitgang: 3, Code 1, zwart
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS3G1 V E SW 
Artikelnummer.: 92.030.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.







gesis® schakelverdeelblok voor bewegingsdetector met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok, 
 3-polig, geintegreerde schakelfunctie voor aansluiting van bewegingsdetector via bruine ingangstekker, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1, Code 1, zwart
Doorvoer: 1, Code 1, zwart
Aansluiting bewegingsdetector: 1, code 4, bruin
Verlichting uitgang: 2, Code 1, zwart
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS2G1 V B SW 
Artikelnummer.: 92.030.0153.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis ® schakelverdeelblok met wisselschakeling, met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok, 
 3-polig, geintegreerde wisselschakelfunctie voor aansluiting van 2 schakelaars via bruine ingangstekkers, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.


Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1, Code 1, zwart
Doorvoer: 1, Code 1, zwart
Schakelaar functie: 2, code 4, bruin
Verlichting uitgang: 2, Code 1, zwart
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS2G1 V W SW 
Artikelnummer.: 92.030.0253.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.







gesis® schakelverdeelblok met serieschakeling, met bevestigingsmogelijkheid (in optie), 3-polig, 250 V, 20 A, zwart/bruin

Systeem gesis® CON - de schakelverdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  HH-verdeelblok, 
 3-polig, geintegreerde serieschakelfunctie voor aansluiting van 2 schakelaars via bruine ingangstekkers, met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1/4 , zwart/bruin uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1, Code 1, zwart
Doorvoer: 1, Code 1, zwart
Schakelaar functie: 2, code 4, bruin
Verlichting uitgang: 2, Code 1, zwart
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS2G1 V S SW 
Artikelnummer.: 92.030.0353.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.






gesis® IDC adapter, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

System gesis® CON - GST18i3 vrouwelijke kabel uitgang 3-polg met IDC -verbindingstechniek, te gebruiken met éénaderige of meerdradige kabels, via de bestaande installatiekabels 1.5-2.5 mm², 250V,20A mechanische code 1 kleurcode wit, behuizingkleur : wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
7-polige meeraderige kabel : 1.5 mm²
Beschermgraad: tot IP40
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang/Doorvoer: standaard kabel
Uitgang : 3-polige vrouwelijke GST18i3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 B2HZR1 M WS 
Artikelnummer.: 92.731.6053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



[bookmark: _Toc387741552] 









1.1.5 [bookmark: _Toc489966241][bookmark: _Toc502826450][bookmark: _Toc14685178]Kabels

1.1.5.1 [bookmark: _Toc387741553][bookmark: _Toc489966242][bookmark: _Toc502826451][bookmark: _Toc14685179]Geassembleerde kabels, 0.75 mm², PVC

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Kleur kabel : wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 08 x0WS
Artikelnummer.: 92.230.xx04.2 (x komt overeen met de lengte in m) 
 

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 08 x0WS
Artikelnummer.: 92.230.xx04.1 (x komt overeen met de lengte in m) 






1.1.5.2 [bookmark: _Toc14685180]Geassembleerde kabels, 0.75 mm², Halogeenvrij

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05Z1Z1-F
Kleur kabel : wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 08 x0SW
Artikelnummer.: 92.230.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05Z1Z1-F
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 08 x0SW
Artikelnummer.: 92.230.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 

1.1.5.3 [bookmark: _Toc14685181]Geassembleerde kabels, 1 mm², PVC

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 1 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 10 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Kleur kabel : wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 10 x0WS
Artikelnummer.: 92.231.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 1 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 10 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 10 x0WS
Artikelnummer.: 92.231.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 



1.1.5.4 [bookmark: _Toc14685182]Geassembleerde kabels, 1 mm², Halogeenvrij

gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 1mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 10 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05Z1Z1-F
Kleur kabel : wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 10 x0SW
Artikelnummer.: 92.231.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel mannelijk/vrij , 3x 0.75 mm², 250 V, 6 A, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 0.75 mm², mannelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05Z1Z1-F
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 S 10 x0SW
Artikelnummer.: 92.231.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 




1.1.5.5 [bookmark: _Toc14685183]Geassembleerde kabels,1.5 mm², PVC, brandclasse Eca

gesis® verlengkabel mannelijk/vrouwelijk , 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering tomaat rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15E x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 3, kleurcodering zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x000.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijkee GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x000.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 7, kleurcodering groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15E x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x000.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 1.5 mm², mannelijkee GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15E x0TB06
Artikelnummer.: 92.297.x000.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast) (ultrasonic welded), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x003.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x003.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x003.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m) 

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x004.5 (x komt overeen met de lengte in m) 

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m) 

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15E x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m) 

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  Turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15E x0TB06
Artikelnummer.: 92.297.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m) 





1.1.5.6 [bookmark: _Toc387741554][bookmark: _Toc489966243][bookmark: _Toc502826452][bookmark: _Toc14685184] Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij, Brandklasse Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x060.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x060.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x060.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.297.x060.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x063.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x063.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.232.x063.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.232.x063.8 (x komt overeen met de lengte in m) 

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x064.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x064.4 (x komt overeen met de lengte in m) 

 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x064.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.232.x064.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



1.1.5.7 [bookmark: _Toc14685185]Geassembleerde kabels,2.5 mm², PVC, brandclasse Eca

gesis® verlengkabel mannelijk/vrouwelijk , 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcodering zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 2, kleurcodering tomaat rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 25E x0TR01
Artikelnummer.: 92.298.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijke GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens de norm  IEC 61535, mechanische coderincode 3, kleurcodering zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel : H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kleur kabel : zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x000.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke, mannelijke, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 3-polig, 2.5 mm², mannelijkee GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15 x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x000.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast) (ultrasonic welded), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m) 0


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x003.5 (x komt overeen met de lengte in m) 0


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15 x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x003.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m) 0


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x004.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15 x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15E x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x004.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  Turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15E x0TB06
Artikelnummer.: 92.298.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m) 

[bookmark: _Toc387741559][bookmark: _Toc489966245][bookmark: _Toc502826454]

1.1.5.8 [bookmark: _Toc14685186]Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij, brandclasse Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 25H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 25H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 25H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F 
Brandklasse : Eca

Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 25H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x060.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 25H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x060.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 25H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 25H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 25H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 25H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x063.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 25H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x063.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 25H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 

gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 25H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 25H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca,  Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 25H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x064.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2.5 mm², 250 V, 20 A, , Eca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel:  H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 25H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x064.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


1.1.6 [bookmark: _Toc489966246][bookmark: _Toc502826455][bookmark: _Toc14685187]Geassembleerde kabels met Schuko stekker

gesis® kabel, vrouwelijke GST 18i3 met SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens to DIN 49441, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BD 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x007.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® kabel, vrouwelijke, SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens de norm  DIN 49441, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BD 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x007.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® kabel, vrouwelijke, SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: 2 m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens de norm  DIN 49441, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: 2 m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BD 15 20RT03
Artikelnummer.: 92.232.2007.5 

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.






gesis® kabel, vrouwelijke, SCHUKO  mannelijk plug, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Lengte: 3 m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3 met SCHUKO  mannelijk plug volgens de norm  DIN 49441, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: 3 m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BD 15 30RT03
Artikelnummer.: 92.232.3007.5 

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





1.1.6.1 [bookmark: _Toc14685188][bookmark: _Toc387741565][bookmark: _Toc348341277]
Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x050.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x050.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.297.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x053.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x053.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.232.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.232.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x054.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x054.4 (x komt overeen met de lengte in m) 

 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.232.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



1.1.6.2 [bookmark: _Toc14685189]Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.298.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x050.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x050.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.298.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.298.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.298.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x053.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x053.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.238.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.238.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.298.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x054.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x054.4 (x komt overeen met de lengte in m) 

 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.298.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde Cca a1s1d1 aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.238.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m) 













1.1.6.3 [bookmark: _Toc14685190]Geassembleerde kabels, 1.5 mm², , Brandklasse B2ca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x070.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x070.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x070.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x070.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.297.x070.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x073.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x073.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x073.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.232.x073.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.232.x073.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.232.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.232.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.232.x074.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.297.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.232.x074.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.232.x074.4 (x komt overeen met de lengte in m) 

 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.297.x074.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.232.x074.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



1.1.6.4 [bookmark: _Toc14685191]Geassembleerde kabels, 2.5 mm², , Brandklasse B2ca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x070.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.298.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x070.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x070.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.298.x070.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, Turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca verlengkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrouwelijke GST18i3, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode Turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 BS 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.298.x070.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x073.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.298.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x073.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x073.4 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.238.x073.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm², vrouwelijke GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 B- 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.238.x073.8 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.238.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.238.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.238.x074.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.298.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, zalm rood

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0RT03
Artikelnummer.: 92.238.x074.5 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, bruin

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 4, kleurcode  bruin.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0BR05
Artikelnummer.: 92.238.x074.4 (x komt overeen met de lengte in m) 

 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.298.x074.7 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 3x 2,5mm², 250 V, 20 A, B2ca, Lengte: x m, turkoois blauw

System gesis® CON - geassembleerde B2ca aansluitkabel  , 3-polig, 2,5mm²,  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkoois blauw.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : B2ca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 K1 -S 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.238.x074.8 (x komt overeen met de lengte in m) 
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gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, licht grijs/wit

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 3 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Housing color: wit
Halogeen vrij: ja
Dimension: 114x71x52 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 3P1 GR01 
Artikelnummer.: 99.501.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.


gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, pebble zalm rood/wit

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 3 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm²,, Halogeen vrij,  met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Kleur behuizing :wit
Halogeen vrij: ja
Dimension: 114x71x52 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 3P1 RT03
Artikelnummer.: 99.500.0028.0
Dimension: 126x73x26 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 3P1
Artikelnummer.: 99.503.0028.0


Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.


gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 4 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 4 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 4
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB4 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.297.0028.0
 
Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, wit/zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 5 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 4
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB5 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.188.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 5 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 5 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 4
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB5 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.234.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, wit/zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 6 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 4
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB6 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.294.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 6 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 4
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB6 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.293.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, wit/zalm rood/zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang wit, 1 ingang zalm rood, 3 uitgangen wit, 3 uitgangen zalm rood, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1/3, kleurcode  wit/zalm rood.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 2
Uitgangen: 6
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB6 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.308.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 6 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart/zalm rood/zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang zwart, 1 ingang zalm rood, 3 uitgangen zwart, 3 uitgangen zalm rood, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 2
Uitgangen: 6
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB6 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.202.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeeldoos, 3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatiestekkers volgens de IEC 61535 norm , 3-polig, schroefcontacten, 1 ingang, 7 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 7
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB7 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.238.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.
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gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- or 5-polig, wit

System gesis® CON – vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.590.4556.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.590.4556.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.587.3156.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.587.3156.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verdeelblokkenGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.588.5753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verdeelblokkenGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.588.5753.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.595.1453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.595.1453.2

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 3-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke parts GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS B WS
Artikelnummer.: 05.561.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 3-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke parts GST18i3, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS B SW
Artikelnummer.: 05.561.3653.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® afsluitkap voor  mannelijk, 3-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor  mannelijk parts GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS S WS
Artikelnummer.: 05.594.4250.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® afsluitkap voor  mannelijk, 3-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor  mannelijk parts GST18i3, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 VS S SW
Artikelnummer.: 05.594.4253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.564.5353.2

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.564.5353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i3, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 WS
Artikelnummer.: 07.425.8753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i4, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i4, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 WS
Artikelnummer.: 07.425.8853.0

gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i5, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i5, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 WS
Artikelnummer.: 07.425.8953.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® montageplaat, GST18, schakelverdeelblokken, zwart

System gesis® CON - Montageplaat voor  GST18i3 schakelverdeelblokken, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 BP SW
Artikelnummer.: 07.413.6853.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® Snap-In frame, GST18i3, zwart

System gesis® CON - Snap-In frame voor  GST18i3 connectoren en kabels, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 ER SW
Artikelnummer.: 06.561.7853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





1.2 [bookmark: _Toc387741575][bookmark: _Toc489966251][bookmark: _Toc502826460][bookmark: _Toc14685194]4-polig - GST18i4

1.2.1 [bookmark: _Toc489966252][bookmark: _Toc502826461][bookmark: _Toc14685195]Connectoren 

1.2.1.1 [bookmark: _Toc387741577][bookmark: _Toc489966253][bookmark: _Toc502826462][bookmark: _Toc14685196]Vrouwelijke connector met schroefaansluiting

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S B1 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.943.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S B1 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.943.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S B1 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.943.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S B1 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.943.3553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, 2/N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S B1 Z R1 GN02
Artikelnummer.: 92.943.3253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke  versie, 4-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 4, 3, 2/N, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S B1 Z R1 TB03
Artikelnummer.: 92.943.3353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.1.2 [bookmark: _Toc387741578][bookmark: _Toc489966254][bookmark: _Toc502826463][bookmark: _Toc14685197]
Vrouwelijke connector  met veerverbinding

gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.943.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.943.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.943.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.943.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2/N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 Z R1 GN02
Artikelnummer.: 92.943.0353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 4, 3, 2/N, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 Z R1 TB03
Artikelnummer.: 92.943.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1. [bookmark: _Toc387741579][bookmark: _Toc489966255][bookmark: _Toc502826464][bookmark: _Toc14685198]
 Mannelijke schroefkonnektor met trekontlasting


gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S S1 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.944.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S S1 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.944.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1	
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S S1 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.944.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1	
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S S1 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.944.3553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1	
Markering: 1, PE, 2/N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S S1 Z R1 GN02
Artikelnummer.: 92.944.3253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.









gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 7.1 - 12.0 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1	
Markering: 1, 2/N, 3, 4
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 S S1 Z R1 TB03
Artikelnummer.: 92.944.3353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




[bookmark: _Toc387741580][bookmark: _Toc489966256][bookmark: _Toc502826465][bookmark: _Toc14685199]
1.2.1.2. Mannelijk connector  met veerverbinding

gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.944.0053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, zwart 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.944.0053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.944.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.944.0153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, 2/N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 Z R1 GN02
Artikelnummer.: 92.944.0353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 4-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig, contacten met veerverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 1.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 1.5 mm² met aderhulsen
Kabeldiameter: 9.5 - 11.5 mm (H05VV, NYM, H05RNF)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2/N, 3, 4
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 Z R1 TB03
Artikelnummer.: 92.944.0453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.2 [bookmark: _Toc489966257][bookmark: _Toc502826466][bookmark: _Toc14685200]
Inbouw

1.2.2.1 [bookmark: _Toc489966258][bookmark: _Toc502826467][bookmark: _Toc14685201]Vrouwelijke veerstekker met trekontlasting


Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig, 250/400 V, 20 A, wit


Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 RV WS
Artikelnummer.: 92.041.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 RV SW
Artikelnummer.: 92.041.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 RV GR01
Artikelnummer.: 92.041.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 2, N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 RV TR01
Artikelnummer.: 92.041.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, 2/N, PE, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 RV GN01
Artikelnummer.: 92.041.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 4, 3, 2/N, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F B2 RV TB03
Artikelnummer.: 92.041.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.2.2 [bookmark: _Toc387741583][bookmark: _Toc489966259][bookmark: _Toc502826468][bookmark: _Toc14685202]
 Mannelijke veerstekker met trekontlasting

Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 RV WS
Artikelnummer.: 92.042.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 RV SW
Artikelnummer.: 92.042.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 RV GR01
Artikelnummer.: 92.042.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, N, 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 RV TR01
Artikelnummer.: 92.042.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, PE, 2/N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 RV GN01
Artikelnummer.: 92.042.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





Mannelijke gesis® inbouwstekker, 4-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, 4-polig contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2/N, 3, 4
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 F S2 RV TB03
Artikelnummer.: 92.042.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.3 [bookmark: _Toc489966260][bookmark: _Toc502826469][bookmark: _Toc14685203]
T-stekkers en verdeelblokken

gesis® verdeelblok, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 V 2P1 T V WS 
Artikelnummer.: 92.040.1053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 4-polig, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 V 2P1 T V SW 
Artikelnummer.: 92.040.1053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 V 2P1 T V GR01 
Artikelnummer.: 92.040.1153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 4-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen, 4-polig met geintegreerde vergrendelingen, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doofslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 V 2P1 T V TR01 
Artikelnummer.: 92.040.1153.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.








[bookmark: _Toc14685204]1.2.3.1. H-verdeelblokken 4-polig


gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, witte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i4 V 3P1 WS
Part No.: 92.040.6953.0



gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand : Wieland Electric GmbH
Type : GST18i4 V 3P1 SW
Part No : 92.040.6953.1


gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, grijze uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i4 V 3P1 GR01
Part No.: 92.040.7053.0



gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, tomaat rode uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i4 V 3P1 TR01
Part No.: 92.040.7053.5




gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, turquoise blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, turquois blauwe uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i4 V 3P1 TB06
Part No.: 92.040.7153.0



gesis® verdeelblok met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, groen

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535,  H-verdeelblok, 
1 ingang , 3 uitgangen,  4-polig,  met geintegreerde vergrendelingen, met zijdelingse bevestigingsmogelijkheid via montageplaat (in optie 07.413.6853.1), mechanische codering code 1, groene uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i4 V 3P1 GN01
Part No.: 92.040.7253.0

[bookmark: _Toc387741586]
 
2. [bookmark: _Toc489966261][bookmark: _Toc502826470][bookmark: _Toc14685205]Kabels

1.2.4.1 [bookmark: _Toc348341289][bookmark: _Toc387741587][bookmark: _Toc489966262][bookmark: _Toc502826471][bookmark: _Toc14685206]Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x000.0(x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15E x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x000.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca,  Lengte: x m, turkooise blauw
System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15E x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x000.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x003.3 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15E x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15E x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15E x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x003.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, , Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca  mannelijk GST18i3, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 0


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca
 mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15 x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca
 mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15E x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca
 mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15E x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x004.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turkooise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca
 mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turkooise blauw.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15E x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m) 

1.2.4.2 [bookmark: _Toc348341290][bookmark: _Toc387741588][bookmark: _Toc489966263][bookmark: _Toc502826472][bookmark: _Toc14685207]
Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse : Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x060.7 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x060.8 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x063.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x063.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x064.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x064.8 (x komt overeen met de lengte in m) 

1.2.4.3 [bookmark: _Toc348341291][bookmark: _Toc387741589][bookmark: _Toc489966264][bookmark: _Toc502826473][bookmark: _Toc14685208]

Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x000.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x000.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x000.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x003.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x003.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x004.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x004.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05VV-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x004.8 (x komt overeen met de lengte in m) 

1.2.4.4 [bookmark: _Toc348341292][bookmark: _Toc387741590][bookmark: _Toc489966265][bookmark: _Toc502826474][bookmark: _Toc14685209]
Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x060.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x060.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x060.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x063.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x063.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x063.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x064.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x064.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Eca,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Eca
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x064.8 (x komt overeen met de lengte in m) 






1.2.4.5 [bookmark: _Toc14685210]Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse : Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m) 




gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.207.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.207.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GR01
Artikelnummer.: 92.207.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.207.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0GN07
Artikelnummer.: 92.207.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 4-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 15H x0TB06
Artikelnummer.: 92.207.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m) 


 
1.2.4.6 [bookmark: _Toc14685211]Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Cca a1s1d1,

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x050.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x050.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,   mannelijk GST18i4, vrouwelijke GST18i4, volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 BS 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x050.8 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x053.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x053.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 , vrouwelijke GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 B- 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x053.8 (x komt overeen met de lengte in m)


 
gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.208.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1 ,  mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.208.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, licht grijs

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GR01
Artikelnummer.: 92.208.x054.3 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TR01
Artikelnummer.: 92.208.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, groen

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 7, kleurcode  groen

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0GN07
Artikelnummer.: 92.208.x054.7 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 4x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, turquoise blauw

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel, 4-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1 , mannelijk GST18i4, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 6, kleurcode  turquoise blauw

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse : Cca a1s1d1
Type kabel: H05Z1Z1-F
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 K1 -S 25 x0TB06
Artikelnummer.: 92.208.x054.8 (x komt overeen met de lengte in m) 

[bookmark: _Toc489966266][bookmark: _Toc502826475][bookmark: _Toc348350409]

1.2.5 [bookmark: _Toc14685212]Verdeeldozen

gesis® verdeeldoos, 4-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart/wit

System gesis® CON - Verdeeldoos voor  installation connectoren  volgens to IEC 61535, 4-polig schroefcontacten, 1 ingang, 3 uitgangen, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Kleur behuizing :wit
Halogeen vrij: ja
Dimension: 114x71x68 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i3 V 3P1 SW 
Artikelnummer.: 99.502.0028.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





1.2.6 [bookmark: _Toc489966267][bookmark: _Toc502826476][bookmark: _Toc14685213]Toebehoren.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.590.4556.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.590.4556.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




	


gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.587.3156.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.587.3156.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 4-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18i4, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 VS B SW
Artikelnummer.: 05.566.9153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.564.5353.2

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.564.5353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i3, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 WS
Artikelnummer.: 07.425.8753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i4, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i4, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 WS
Artikelnummer.: 07.425.8853.0


gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i5, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i5, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 WS
Artikelnummer.: 07.425.8953.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





 
 

1.2.7 [bookmark: _Toc387741593][bookmark: _Toc489966268][bookmark: _Toc502826477][bookmark: _Toc14685214]5-polig - GST18i5

1.2.7.1 [bookmark: _Toc387741595][bookmark: _Toc489966270][bookmark: _Toc502826479][bookmark: _Toc14685215]Vrouwelijke connector met schroefaansluiting

gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.953.4053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit , 4²mm

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²
Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R2 WS
Artikelnummer.: 92.953.5053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.953.4053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart , 4²mm

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²
Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R2 SW
Artikelnummer.: 92.953.5053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.953.4553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.953.4553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw  

System gesis® CON - - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, N, PE, D2, D1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R1 PB02
Artikelnummer.: 92.953.4453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 4, 3/N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R1 GN04
Artikelnummer.: 92.953.4253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 5, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 5, 4/N, 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1 Z R1 TB05
Artikelnummer.: 92.953.4353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector , vrouwelijke, 5-polig, 50 V, 6 A, licht blauw 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw.

Spanning: 50 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 1.0 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 1.0 mm²
Kabeldiameter: 7.0 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 5, 4, 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S B1B Z R2 BL01
Artikelnummer.: 92.953.4153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.7.2 [bookmark: _Toc387741596][bookmark: _Toc489966271][bookmark: _Toc502826480][bookmark: _Toc14685216]
 mannelijk met schroefaansluiting

gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit 

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 WS
Artikelnummer.: 92.954.4053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, wit , 4²mm

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²
Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R2 WS
Artikelnummer.: 92.954.5053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart 

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 SW
Artikelnummer.: 92.954.4053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, zwart , 4²mm

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 4 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 4 mm²
Kabeldiameter: 11.5 - 15.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R2 SW
Artikelnummer.: 92.954.5053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.954.4553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 TR01
Artikelnummer.: 92.954.4553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw  

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: D1, D2, PE, N, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 PB02
Artikelnummer.: 92.954.4453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, 3/N, 4
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 GN04
Artikelnummer.: 92.954.4253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

System gesis® CON - - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 GR01
Artikelnummer.: 92.954.4553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 250 V, 20 A, turkuoise blauw  

System gesis® CON - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 5, kleurcode  turkuoise blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 2.5 mm²
Kabeldiameter: 8.5 - 12.5 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, 3, 4/N, 5
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1 Z R1 TB02
Artikelnummer.: 92.954.4353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® connector ,  mannelijk, 5-polig, 50 V, 6 A, licht blauw 

System gesis® CON - - Installation connector  volgens to IEC 61535 voor  permanent connection,  mannelijk version, 5-polig, contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 6, kleurcode  light blue.

Spanning: 50 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 0.75 - 1.0 mm²
Soepele kabel: 0.75 - 1.0 mm²
Kabeldiameter: 7.0 - 10.3 mm (H05VV, NYM)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 1, 2, 3, 4, 5
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 S S1B Z R2 BL01
Artikelnummer.: 92.954.4153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.8 [bookmark: _Toc489966272][bookmark: _Toc502826481][bookmark: _Toc14685217]
Inbouw

1.2.8.1 [bookmark: _Toc387741598][bookmark: _Toc489966273][bookmark: _Toc502826482][bookmark: _Toc14685218]Vrouwelijke inbouwstekker  met veeraansluiting

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 5-polig , 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV WS
Artikelnummer.: 92.051.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV SW
Artikelnummer.: 92.051.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering  code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV GR01
Artikelnummer.: 92.051.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 3, N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV TR01
Artikelnummer.: 92.051.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250 V, 20 A, pastel blauw 

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: L, N, PE, D2, D1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV PB02
Artikelnummer.: 92.051.8658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 4, 3/N, PE, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV GN04
Artikelnummer.: 92.051.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 5, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 5, 4/N, 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV TB05
Artikelnummer.: 92.051.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Snap-In, vrouwelijke, 5-polig , 50 V, 6 A, licht blauw

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw.

Spanning: 50 V
Stroom: 6 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 5, 4, 3, 2, 1
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F B2 RV BL01
Artikelnummer.: 92.051.8358.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.8.2 [bookmark: _Toc387741599][bookmark: _Toc489966274][bookmark: _Toc502826483][bookmark: _Toc14685219]
 mannelijk inbouwstekker  met veeraansluiting

gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV WS
Artikelnummer.: 92.052.9658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV SW
Artikelnummer.: 92.052.9658.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV GR01
Artikelnummer.: 92.052.9758.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, PE, N, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV TR01
Artikelnummer.: 92.052.9758.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250 V, 20 A, pastel blauw 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: D1, D2, PE, N, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV PB02
Artikelnummer.: 92.052.8658.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, groen

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 4, kleurcode  groen.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, PE, 3/N, 4
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV GN04
Artikelnummer.: 92.052.8058.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 250/400 V, 20 A, turquoise blauw 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 5, kleurcode  turquoise blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, 3, 4/N, 5
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV TB05
Artikelnummer.: 92.052.8258.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Inbouw,  mannelijk, 5-polig , 50 V, 6 A, licht blauw

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding,  mannelijk version, 5-polig, contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 1.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 2
Markering: 1, 2, 3, 4, 5
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 F S2 RV BL01
Artikelnummer.: 92.052.8358.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.9 [bookmark: _Toc489966275][bookmark: _Toc502826484][bookmark: _Toc14685220]
 Verlichting aansluitstekker

gesis®  Verlichting uitgangsadapter, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw 

System gesis® CON - gesis TOP uitgangsadapter voor  direct, stekkerbare verbinding op de interne gemonteerde verlichtingstekker volgens IEC 61535 voor  permanent verbinding, voor  dimbare toepassingen, 5-polig, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V N 2P1 V PB02
Artikelnummer.: 92.050.2853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® Verlichting uitgangs adapter, 5-polig, 250 V, 20 A, pastel blauw 

System gesis® CON - gesis LINECT uitgangsadapter voor  direct, stekkerbare verbinding op de interne gemonteerde verlichtingstekker volgens IEC 61535 voor  permanent verbinding, voor  dimbare toepassingen, 5-polig, met geintegreerde vergrendeling, mechanische coderingcode 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V N 2P1 N V WS
Artikelnummer.: 92.050.2453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




1.2.10 [bookmark: _Toc14685221]
T-stekkers en verdeelblokken

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, zwarte uitvoering.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T E SW
Artikelnummer.: 92.050.3053.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, witte uitvoering.
.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V WS
Artikelnummer.: 92.050.3053.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, licht grijze uitvoering.
.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V GR01
Artikelnummer.: 92.050.3553.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, tomaat rood uitvoering.
.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V TR01
Artikelnummer.: 92.050.3553.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, pastel blauw 

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V PB02
Artikelnummer.: 92.050.3453.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 SW
Artikelnummer.: 92.050.3153.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 WS
Artikelnummer.: 92.050.3153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 GR01
Artikelnummer.: 92.050.3653.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L1,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 1 TR01
Artikelnummer.: 92.050.3653.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 SW
Artikelnummer.: 92.050.3253.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 WS
Artikelnummer.: 92.050.3253.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 GR01
Artikelnummer.: 92.050.3753.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L2,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 TR01
Artikelnummer.: 92.050.3753.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 3 SW
Artikelnummer.: 92.050.3353.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.



gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 3 WS
Artikelnummer.: 92.050.3353.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 GR01
Artikelnummer.: 92.050.3853.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  5-polig/3-polige aftakking L3,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 2P1 T V 2 TR01
Artikelnummer.: 92.050.3853.5

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




Verdeelblokken 5-polig

gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V WS
Artikelnummer.: 92.050.6953.0


gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 1, kleurcode  zwart

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V SW
Artikelnummer.: 92.050.6953.1


gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs 

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 3, kleurcode  licht grijs .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V GR01
Artikelnummer.: 92.050.7053.0



gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood 

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V TR01
Artikelnummer.: 92.050.7053.5



gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, pastel blauw 

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 2, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V PB01
Artikelnummer.: 92.050.7453.0



gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, turkuoise blauw 

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 5, kleurcode  turkuoise blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V TB05
Artikelnummer.: 92.050.7153.0




gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, groen 

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 4, kleurcode  groen .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V GR04
Artikelnummer.: 92.050.7253.0



gesis® verdeelblok, 5-polig, 1 ingang, 3 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht blauw

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, 1 ingang, 3 uitgangen,  5-polig,  met geintegreerde vergrendelingen , met montage mogelijkheid 07.413.6853.1,
mechanische codering code 6, kleurcode  licht blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V 3P1 V BL01
Artikelnummer.: 92.050.7353.0




gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, wit

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 7
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V3 7A1 V WS 
Artikelnummer.: 92.050.0153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 1, kleurcode zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 7
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V3 7A1 V SW 
Artikelnummer.: 92.050.0153.1

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.





gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, licht grijs

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 3, kleurcode licht grijs.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 7
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V3 7A1 V GR01 
Artikelnummer.: 92.050.2153.0

Opgelet: Afbeeldingen zijn louter informatief, kleuren kunnen afwijken.




gesis® verdeelblok, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250/400 V, 20 A, tomaat rood

System gesis® CON - - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, verdeelblok, 5-/3-polig,  1 ingang, 7 uitgangen, met geintegreerde vergrendeling, met 1x Doorvoer 5-polig, 2x monofasige uitgang L1, 2x monofasige uitgang L2, 2x monofasige uitgang L3, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 7
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 V3 7A1 V TR01 
Artikelnummer.: 92.050.2153.5







1.2.11 [bookmark: _Toc387741602][bookmark: _Toc489966277][bookmark: _Toc502826486][bookmark: _Toc14685222]
Kabels

1.2.11.1 [bookmark: _Toc348350420][bookmark: _Toc387741603][bookmark: _Toc489966278][bookmark: _Toc502826487][bookmark: _Toc14685223]Geassembleerde kabels, 1.5 mm², PVC, Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F 
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x000.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x003.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x004.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m) 

[bookmark: _Toc348350421][bookmark: _Toc387741604][bookmark: _Toc489966279][bookmark: _Toc502826488][bookmark: _Toc14685224]
1.2.8.2. Geassembleerde kabels, 1.5 mm², Halogeen vrij , Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x060.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x063.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m


Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x064.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


1.2.8.3. [bookmark: _Toc348350422][bookmark: _Toc387741605][bookmark: _Toc489966280][bookmark: _Toc502826489][bookmark: _Toc14685225]
Geassembleerde kabels, 2.5 mm², PVC, Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x000.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F 
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x000.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x000.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x000.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x003.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x003.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x003.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x003.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x004.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x004.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x004.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x004.0 (x komt overeen met de lengte in m) 

[bookmark: _Toc14685226]
1.2.8.4. Geassembleerde kabels, 2.5 mm², Halogeen vrij , Eca

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x060.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x060.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F verlengkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode tomaat rood .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x060.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca,  Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x063.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x063.0 (x komt overeen met de lengte in m) 
gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m


Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Eca, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x064.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Eca, Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde H05Z1Z1-F aansluitkabel  , 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen ,  brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05Z1Z1-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: ja
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15H x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x064.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Eca mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x060.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m


Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 25 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x060.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x063.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m


Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x063.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 25 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x063.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m


Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 25 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x064.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m


Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 25 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x064.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20 A, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde H05VV-F aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Eca,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Type kabel: H05VV-F
Brandklasse: Eca
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m


Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 25 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x064.9 (x komt overeen met de lengte in m) 

[bookmark: _Toc387741607][bookmark: _Toc489966282][bookmark: _Toc502826491][bookmark: _Toc348351727]

1.2.9.1. [bookmark: _Toc14685227]Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  Cca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  15C x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  15C x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  15Cx0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x050.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  15Cx0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0WS
Artikelnummer.: 92.257.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0SW
Artikelnummer.: 92.257.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x053.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  15Cx0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0WS
Artikelnummer.: 92.257.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0SW
Artikelnummer.: 92.257.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x054.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S  15Cx0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


 
1.2.9.2. [bookmark: _Toc14685228]Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  Cca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0WS
Artikelnummer.: 92.258.x050.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0SW
Artikelnummer.: 92.258.x050.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x050.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS  25Cx0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x050.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0WS
Artikelnummer.: 92.258.x053.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0SW
Artikelnummer.: 92.258.x053.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x053.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B-  25Cx0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x053.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse Cca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S  25Cx0WS
Artikelnummer.: 92.258.x054.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S  25Cx0SW
Artikelnummer.: 92.258.x054.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S  25Cx0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x054.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, Cca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse Cca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: Cca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 25C x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x054.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



1.2.10.1. [bookmark: _Toc14685229]Geassembleerde kabels, 1.5 mm²,  B2ca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x070.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x073.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.257.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250/400 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 1.5 mm²,  brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.257.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.257.x074.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 1.5 mm², 250 V, 16 A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 1.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 16 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.257.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m) 


 
1.2.10.2. [bookmark: _Toc14685230]Geassembleerde kabels, 2.5 mm²,  B2ca a1s1d1

gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x070.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x070.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x070.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® verlengkabel, vrouwelijke,  mannelijk, 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, tomaat rood

System gesis® CON - geassembleerde  verlengkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrouwelijke GST18i5, volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 BS 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x070.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x073.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1, Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x073.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x073.9 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel, vrouwelijke, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, vrouwelijke GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 B- 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x073.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, wit

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm², brandklasse B2ca a1s1d1,  mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  wit.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: wit
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0WS
Artikelnummer.: 92.258.x074.2 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250/400 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, zwart

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 5-polig, 2.5 mm²,  brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0SW
Artikelnummer.: 92.258.x074.1 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, pastel blauw 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 2, kleurcode  pastel blauw .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0PB02
Artikelnummer.: 92.258.x074.9 (x komt overeen met de lengte in m) 


gesis® aansluitkabel,  mannelijk, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast), 5x 2.5 mm², 250 V, 20A, B2ca a1s1d1,Lengte: x m, tomaat rood 

System gesis® CON - geassembleerde  aansluitkabel, 3-polig, 2.5 mm², voor  dimbare toepassingen , brandklasse B2ca a1s1d1, mannelijk GST18i5, vrij gestripte uiteinde (ultrasoon gelast)  , volgens IEC 61535, mechanische codering code 3, kleurcode  tomaat rood .

Spanning: 250 V
Stroom: 20A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Brandklasse: B2ca a1s1d1
Kabel kleur: zwart
Halogeen vrij: nee
Lengte: x m

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 K1 -S 15 x0TR01
Artikelnummer.: 92.258.x074.0 (x komt overeen met de lengte in m) 



 
1.2.11. [bookmark: _Toc14685231]Verdeeldozen


gesis® verdeeldoos, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatie connectoren volgens to IEC 61535, 5-/3-polig, geschroefde contacten, 1 ingang 5-polig, 1 doorvoer 5-polig, 6 uitgangen, 3-polig, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
 : 1
Uitgangen: 6
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB7 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.237.0028.0




gesis® verdeeldoos, 5-/3-polig, 1 ingang, 7 uitgangen, 250 V, 20 A, zwart/zalm rood/zwart

System gesis® CON - Verdeeldoos met installatie connectoren volgens to IEC 61535, 5-/3-polig, geschroefde contacten, 1 ingang, 5-polig, zwart, 1 doorvoer, 5-polig zwart, 6 uitgangen, 3-polig, zalm rood, éx L1,2x L2 en 2x L3, interne bedrading 2.5 mm², Halogeen vrij, met geintegreerde vergrendeling, mechanische codering code 1, kleurcode  zwart.en codering 3 voor zalm rood

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Doorvoer: 1
Uitgangen: 6
Kleur behuizing :zwart
Halogeen vrij: ja
Dimension: 195x145x60 mm (LxWxH)

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: WVB7 AC 20A 250/400V
Artikelnummer.: 99.281.0028.0




2. [bookmark: _Toc489966283][bookmark: _Toc502826492][bookmark: _Toc14685232]Toebehoren.

gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- or 5-polig, wit

System gesis® CON – vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.590.4556.0


gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor soldeerstekkers GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.590.4556.1


gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, wit

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.587.3156.0


gesis® vergrendeling GST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart

System gesis® CON - vergrendeling voor verbindingen tussen kabels of bijkomende vergrendeling bij T-stekkersGST18, 3-, 4- of 5-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.587.3156.1



gesis® montageplaat voor  verdeelblok 5-polig; 5-3-polig, zwart

System gesis® CON - montageplaat voor  verdeelblok 5-polig; 5-3-polig, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 07.413.5453.1


gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 5-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18i5, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 VS B SW
Artikelnummer.: 05.566.9253.0


gesis® afsluitkap voor  mannelijk, 5-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor  mannelijk onderdelen GST18i5, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 VS S SW
Artikelnummer.: 05.583.1853.0


gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 WS
Artikelnummer.: 05.564.5353.2


gesis® afsluitkap voor vrouwelijke, 1-polig, zwart

System gesis® CON - Afsluitkap voor vrouwelijke onderdelen GST18, 3-, 4-, 5- of 6-polig, 12-polige strip, zwart.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18 SW
Artikelnummer.: 05.564.5353.0


gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i3, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i3, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 WS
Artikelnummer.: 07.425.8753.0


gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i4, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i4, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i4 WS
Artikelnummer.: 07.425.8853.0


gesis® afsluitkap voor verdeeldoos, GST18i5, wit

System gesis® CON - Afsluitkap voor niet gebruikte openingen GST18i5, wit.

Materiaal: Polyamide
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i5 WS
Artikelnummer.: 07.425.8953.0

1.3. [bookmark: _Toc387741609][bookmark: _Toc489966284][bookmark: _Toc502826493][bookmark: _Toc14685233]
6-polig - GST18i6

1.3.10. [bookmark: _Toc489966285][bookmark: _Toc502826494][bookmark: _Toc14685234]Connectoren 

1.3.10.1. [bookmark: _Toc387741611][bookmark: _Toc489966286][bookmark: _Toc502826495][bookmark: _Toc14685235]Vrouwelijke connector met schroefaansluiting

gesis® connector , vrouwelijke, 6-polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart 

System gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie, voor  dimbare toepassingen , 2x   3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  pastel blauw /zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 2.5 mm²
Soepele kabel: 2.5 mm²
Kabeldiameter: 10 - 12 mm (2x, S05 HH-F6)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: 3, 2, 1, N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i6 S B1N Z R1 V SWPB
Artikelnummer.: 92.969.0158.1





1.3.10.2. [bookmark: _Toc387741612][bookmark: _Toc489966287][bookmark: _Toc502826496][bookmark: _Toc14685236] mannelijk met screw connection

gesis® connector ,  mannelijk, 6-polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart 

System gesis® CON de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie, voor  dimbare toepassingen , 2x   3-polig,  contacten met schroefverbinding, compacte behuizing met trekontlasting, mechanische codering code 1, kleurcode  pastel blauw /zwart.

Spanning: 250/400 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Eénaderige kabel: 2.5 mm²
Soepele kabel: 2.5 mm²
Kabeldiameter: 10 - 12 mm (2x, S05 HH-F6)
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: L, N, PE, 1, 2, 3
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i6 S S1N Z R1 V SWPB
Artikelnummer.: 92.968.0158.1


1.3.10.3. [bookmark: _Toc14685237]Vrouwelijke inbouw veerkonnektor 

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 6 polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, vrouwelijke versie,  6-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, pastel blauw/zwarte  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i6 F B1N RV SWPB
Artikelnummer.: 92.061.8658.1


1.2.10.4. [bookmark: _Toc14685238]Mannelijke inbouw veerkonnektor 

Vrouwelijke gesis® inbouwstekker, 6 polig, 250/400 V, 20 A, pastel blauw /zwart

Systeem gesis® CON - de installatiestekker volgens IEC 61535 voor permanente verbinding, mannelijke versie,  6-polig,  contacten met veerverbinding, inbouwbehuizing met vergrendeling, mechanische codering code 1, pastel blauw/zwarte  uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad: tot IP40
Dikte plaatmateriaal: 0.5 - 1.5 mm
Eénaderige kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Soepele kabel: 0.5 - 2.5 mm²
Materiaal behuizing: Polyamide
Aansluitingen per pool: 1
Markering: N, PE, L
Halogeen vrij: ja

Merk : Wieland Electric Gmbh
Type: GST18i6 F B1N RV SWPB
Artikelnummer.: 92.062.8658.1
	


1.2.10.5. [bookmark: _Toc14685239]6-polige T-stekker

gesis® verdeelblok, 3-polig, 1 ingang, 2 uitgangen, 250 V, 20 A, wit

Systeem gesis® CON - de verdeelblok voor installatiestekkers volgens IEC 61535, T-stekker, 1 ingang, 2 uitgangen,  6-polig,  met geintegreerde vergrendelingen (één vaste vergrendeling en één "mobiele" vergrendeling), met montage mogelijkheid en in cascade te plaatsen, mechanische codering code 1, pastelblauw/zwarte uitvoering.

Spanning: 250 V
Stroom: 20 A
Doorslagspanning: 4 kV
Beschermgraad (aangesloten): IP40
Beschermgraad (niet aangesloten): IP20
Materiaal behuizing: Polyamide
Ingang: 1
Uitgangen: 2
Halogeen vrij: ja

Brand: Wieland Electric GmbH 
Type: GST18i6 V 2P1 T E SWPB
Part No.: 92.060.3053.1
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